|  |
| --- |
|  |
| **Република Србија** |
| **МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,** |
| **САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ** |
| **Број: 404-02-22/4/2018-02** |
| **Датум: 20.06.2018. године** |
| **Немањина 22-26, Београд** |

 **ПРЕДМЕТ: Појашњење конкурсне документације за ЈН 10/2018,** Извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза. Назив и ознака из општег речника: 45234100 - Радови на изградњи железничких пруга.

У складу са чланом 63. став 2. и став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављујемо следећи одговоре на питања:

**Питање број 1**

Свеска 8,7. главни прајекат напајања станице Лука Смедерева електричном енергијом део 2 - кабловска мрежа 10 KV, 2.2, електромонтжни радови, позиција 1. испорука палагање кабла IPO -13А 3x150mm ² и 10 KV у рову а запрекама.

Назначени кабл је израђен од папира импрегнисаног уљем и већ дуже време се не користи у електроенергетским постојењима. Због тога се већ дуже време и не производи у домаћој производњи и може се набавити искључиво у инострараству и израђује се по наруџбини због чега следи и висока цена дуг рок испоруке. Предлажема замену дела пастојећег кабла од 80м са полиетиленским каблом типа XNE 49 – a-3x150mm ² ) 10 KV - једножилна полиетиленски кабл oд алуминиjума пресека 150 mm ². укупне дужине

3x80м—240м,

За спајање полиетиленскаг кабла типа XNE 49-А са постоjeћим IPO•13А 3x150 mm ² користе се одгoварејуће кабловске спојнице. Обзиром да је у електроенергетским построиењима joш постоје каблови типа IPO-13A, ово решење спајања каблова је стандардно за извођење.

Може ли се наведени бабл IPO-13А 3x150мм2, заменити каблом типа XNE 49-A-3x(1x150 mm ², са одговарајућим кабловским спојницама?

**Одговор 1.**

Могуће је извршити замену типа кабла, уколико постојећи кабал IPO -13А нема прекид до ТС.

**Питање број 2**

Књига 3 — Е горњи строј - 24 набавка материјала горњег строја

Да ли се мења технички опис и предмер за набавку бетонских прагава (657 ком,) B-70 уместо дрвеног прага и колосечног прибора еластичног прибора (сет} уместо “К“ прибора, истоветно попут тендера за Фазу 1, јер сматрамо да је технички исправно да материја| за горњи строј буде исти на целој дужини колосека?

**Одговор 2.**

Не мења се технички опис јер је предвиђена набавка и спољни транспорт бетонских прагова ЈЖ 70-К, ЈЖС Г1.080 за колосек према шеми полагања прагова, која је прилагођена табели 26, члан 24, Правилника 314 ЈЖ за горњи строј, од 01.01.1971. год. или други тип у складу са Правилником о техничким условима и одржавњу горњег строја железничких пруга (‘’Службени гласник РС’’, број 39/16 и измен. - 74/16).

**Питање број 3**

Књига 6 - Е горњи Строј 24 набавка материјала горпјег строја

Да ли се мења технички опис и предмер за набавку дрвених прагова (1946 ком) В-70 уместо дрвеног прага и колосечног прибора (сет) уместо 'К' прибора, истоветно попут тендера за Фазу 1, јер сматрамо да је техничи исправно да материјал за горњи строј буде исти на целој дужини колосека?

**Одговор 3.**

Није могућа замена дрвеног прага бетонским јер је у питању индустријски колосек.

**Питање број 4**

Да ли ћете објавити допуну предмера за збирну рекапитулацију радова за књигу 6.

**Одговор 4.**

Збирна рекапитулација радова је иста као за књигу 3.

**Питање број 5**

Књига 7. свеска 7,1. пројекат пропуста

Да ли ћете обиавити допуну предмера са рекапитулаијом радова на пропусту у КМ 0+065 канал 2, пропуст на КМ 0+216,00 и збирну рекапитулацију радова књиге-свеске 7,1. - пројекат пропуста?

**Одговор 5.**

Збирна рекапитулација за књигу 7.1 је дата по радовима, а рекапитулација за поједине радове је дата по објектима, неће бити допуне предмера.

**Питање број 6**

Књига 8. свеска 8.6 главни пројекат измештања електро водава-полагање каблова 35KV

На страни 112 предмера објавили сте позиције 1,2 и 4 исте као у тендеру за Фазу 1. Да ли је наведено грешка или треба опет да понудимо?

**Одговор 6.**

На страни 112 није грешка, ради се о новом измештању електроенергетских водова.

**Питање број 7**

Књига 12 свеска 12.1 — хидротехнички радови — допуна измештање водавода

У предмеру од стране 45 до 66 објавили сте измештање вадовода на КМ 4+085,63 и КМ 0+405,16 који су били објављени у тендеру за Фазу 1. Да ли је то грешка или треба поново да понудимо?

**Одговор 7.**

Није потребно доставити понуду за измештање водовода у км 4+085 и у км 0+405, у питању је грешка. Следи измена Конкурсне документације.

**Питање број 8**

Књига 11,Свеска 11,2.1.архитектонско-грађевински пројекет типског скретничкаг блока у предмеру радова од стране 78 до стране 91 обоавили сте исте радове као у тендеру за фазу 1. Да ли је наведено грешка или треба опет да панудимо ?

**Одговор 8.**

Није у питању грешка. Ради се о истим типским скретничким блоковима само што је у Фази 1 био код Распутнице Југопетрол а овај је на Распутници Језава.

**Питање број 9.**

 Књига 11,Свеска 11.2.2 архитектонско-грађевински пројекат типскаг скретничког блока,предмер унутрашње електроинсталације у предмеру радова од стране 93 до стране 96 објавили сте исте радове као у тендеру за Фазу 1 . Да ли је наведено грешка или треба опет да понудимо.

**Одговор *9.***

Није у питању грешка. Ради се о истим типским скретничким блоковима само што је у Фази 1 био код Распутнице Југопетрол а овај је на Распутници Језава.

**Питање број 10.**

У објављеном Предмеру и предрачуну недостаје рекапитулација радова. Молимо Вас да објавите рекапитулацију.

**Одговор *10.***

Следи измена конкурсне документације.

**Питање број 11.**

У објављеном предмеру и предрачуну радова недостају следеће стране: 45/157, 130/157, 140/157, 141/157, 142/157, 143/157, 144/157, 145/157 су празне. Молимо разјашњење.

**Одговор *11.***

Празне стране су настале приликом конвертовања Еxеl фајла у PDF фајл и на њима нема елемената предмера.

**Питање број 12.**

У делу предмера Књига 3 Главни пројекат рекапитулације „Јазава“ од км 0+000 до км 0+460/ део Е горњи строј / 24. Набавка материјала горњег строја / дефинисана је позиција 24.8 набавка и спољни транспорт бетонских прагова ЈЖ 70-к, ЈЖС Г1.080 за колосек према шеми распореда полагања прагова, која је прилагођена табели 26, члан 24, Правилника 314 ЈЖ за горњи строј, од 1.01.1971. године или други тип у складу са Правилником о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга ( Службени гласник РС, број 39/16 и измен-74/16)

 Молимо потврду да се колосечни прибор из позиције 24.3 и 24.4 који је предвиђен само за праг ЈЖ 70-К, ЈЖС Г1.080, може применити и за други тип прага у складу са Правилником о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга ( Службени гласник РС, број 39/16 и измен.-74/16)

**Одговор *12.***

Може се применити и други тип колосечног прибора како је и наведено према Правилнику о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга.

**Питање број 13.**

У делу предмера Књига 10 Телекомуникациони уређаји / 10.7.0.0. Диспечерски уређаји/10.7.1.0. Радинац – Смедерево Лука – диспечерске везе / позиција 10.7.1.1.4. остали телекомуникациони системи у станици – комплета 2.

Можете ли нам дати опис шта обухвата подразумевани комплет?

**Одговор *13***

Сви тражени подаци налазе у књигама Главног пројекта. Потенцијални Понуђачи имају право да изврше увид у исти

У Конкурсној документацији је предвиђено да Понуђач има право да изврши увид у документацију 10 дана након објављивања позива за подношење понуда, с тим да је дужан да писани захтев на свом меморандуму потписан и оверен (електронским путем на е-mail: irena.konjevic@mgsi.gov.rs) достави најкасније дан пре увида.

**Питање број 14.**

 Узимајући у обзир ( велики број позиција) и комплексност предметне набавке, молимо Вас за продужетак рока предаје понуда за две недеље све у циљу достављања најквалитетније понуде.

**Одговор *14.***

Због измена Конкурсне документације и комплексности набавке рок за достављање Понуда се продужава и нови датум стоји у Обавештењу о продужењу рока за подношење понуда***.***

**Питање број 15.**

Да ли постоји могућност да нам доставите предмер радова у Ехеl форми, због обимности и великог броја позиција?

**Одговор *15.***

На Захтев понуђача који буде упућен на мејл адресу snezana.sokcanić@mgsi.gov.rs, Наручилац ће доставити предмер радова у Ехеl форми путем е-маila, ради лакше обраде Понуде, с тим што ће валидни подаци бити они који су објављени на Порталу јавних набавки у ПДФ форми и изменама и допунама Конкурсне документације.